**2.6.1程序存储器加密**

S51单片机内有4KB的Flash存储器，用户程序的代码可以固化在Flash存储器里面

**2.6.2Flash存储器的编程**

S51内部的Flash存储器在出厂时处于可编程状态，即已擦除状态，允许用户对Flash存储器进行编程及电擦除。对他的编程通常采用通用编程器或在系统编程两种方式。

1. 并行编程方式

逐个字节地进行编程的

1. 串行编程方式