1. 快速复制：

选中这一行：shift+home

删除这一行：shift+delete

添加这一行：shift+insert

1. 三态：高电平，低电平，高阻态（位于高低电平之间的一个状态，与相连的元器件电位相同）。

P1，2，2无高阻态，由于开始要置一，才能使用，所以叫准双向

1. P2.7：位选：选择哪个数码管

P2.6：段选：一个数码管的显示内容

先经过锁存器在与数码管相连，因此要遵循：打开，设置，关闭

如：P2.6=1;

P0=0XFE;

P2.6=0 一个位选要对应一个段选。

1. code:编码表（编译时，放入程序存储器中，不会放在随机存储器中）——随机存储器有限
2. 可以位寻址的，才能直接写：EA=1；

中断服务程序：（无返回值）

Void exter0() interrupt0() //interrupt0指Int0非

外部中断需要设置的内容：EA,EX0,IT0（默认为0即电平触发）

定时器计数器中断设置内容：TMOD（设置工作方式），EA，ET0,TR0（启动定时器），TH0与THL0要有初值。

TH0=（65536-50000）/256; TL0=（65536-50000）%256

外部中断：当P3.2（INT0非）与GND相连，产生

定时器计数器中断：内部中断，不需要人为接线。